# Product\_Test测试程序

* 上电
* 依次会有开锁，发射无线信号，测试语音，发射无线信号，电量提示，关锁，发射无线信号的操作，每隔10s中执行依次执行一次。
* 在10秒的间隙，ID认证，开钥匙，会有语音提示。
* 在10秒的间隙，关钥匙，会有语音提示。
* 在10秒的间隙，如果外部给了轮子转动的信号，则不会关钥匙不会关锁，要等到轮子信号消失。
* 测试振动传感器，会有语音提示。
* 测试水银开关会有语音提示。
* 拿掉锁线，会有语音提示。
* 在有电池的情况下，拿掉48V电瓶，会有语音提示。

# Product\_Test2测试程序，仅仅是后面几项调试用。

* 在5秒的间隙，ID认证，开钥匙，会有语音提示。
* 在5秒的间隙，关钥匙，会有语音提示。
* 在5秒的间隙，如果外部给了轮子转动的信号，则不会关钥匙不会关锁，要等到轮子信号消失。
* 测试振动传感器，会有语音提示。
* 测试水银开关会有语音提示。
* 拿掉锁线，会有语音提示。
* 在有电池的情况下，拿掉48V电瓶，会有语音提示。